;buildInfoPackage: chisel3, version: 3.3.1, scalaVersion: 2.12.11, sbtVersion: 1.3.10
circuit el2_ifu_ifc_ctrl : 
  module el2_ifu_ifc_ctrl : 
    input clock : Clock
    input reset : AsyncReset
    output io : {flip free_clk : Clock, flip active_clk : UInt<1>, flip scan_mode : UInt<1>, flip ic_hit_f : UInt<1>, flip ifu_ic_mb_empty : UInt<1>, flip ifu_fb_consume1 : UInt<1>, flip ifu_fb_consume2 : UInt<1>, flip dec_tlu_flush_noredir_wb : UInt<1>, flip exu_flush_final : UInt<1>, flip exu_flush_path_final : UInt<31>, flip ifu_bp_hit_taken_f : UInt<1>, flip ifu_bp_btb_target_f : UInt<31>, flip ic_dma_active : UInt<1>, flip ic_write_stall : UInt<1>, flip dma_iccm_stall_any : UInt<1>, flip dec_tlu_mrac_ff : UInt<32>, ifc_fetch_addr_f : UInt<31>, ifc_fetch_addr_bf : UInt<31>, ifc_fetch_req_f : UInt<1>, ifu_pmu_fetch_stall : UInt<1>, ifc_fetch_uncacheable_bf : UInt<1>, ifc_fetch_req_bf : UInt<1>, ifc_fetch_req_bf_raw : UInt<1>, ifc_iccm_access_bf : UInt<1>, ifc_region_acc_fault_bf : UInt<1>, ifc_dma_access_ok : UInt<1>}
    
    wire fetch_addr_bf : UInt<32>
    fetch_addr_bf <= UInt<1>("h00")
    wire fetch_addr_next : UInt<32>
    fetch_addr_next <= UInt<1>("h00")
    wire fb_write_ns : UInt<4>
    fb_write_ns <= UInt<1>("h00")
    wire fb_write_f : UInt<4>
    fb_write_f <= UInt<1>("h00")
    wire fb_full_f_ns : UInt<1>
    fb_full_f_ns <= UInt<1>("h00")
    wire fb_right : UInt<1>
    fb_right <= UInt<1>("h00")
    wire fb_right2 : UInt<1>
    fb_right2 <= UInt<1>("h00")
    wire fb_left : UInt<1>
    fb_left <= UInt<1>("h00")
    wire wfm : UInt<1>
    wfm <= UInt<1>("h00")
    wire idle : UInt<1>
    idle <= UInt<1>("h00")
    wire miss_f : UInt<1>
    miss_f <= UInt<1>("h00")
    wire miss_a : UInt<1>
    miss_a <= UInt<1>("h00")
    wire flush_fb : UInt<1>
    flush_fb <= UInt<1>("h00")
    wire mb_empty_mod : UInt<1>
    mb_empty_mod <= UInt<1>("h00")
    wire goto_idle : UInt<1>
    goto_idle <= UInt<1>("h00")
    wire leave_idle : UInt<1>
    leave_idle <= UInt<1>("h00")
    wire fetch_bf_en : UInt<1>
    fetch_bf_en <= UInt<1>("h00")
    wire line_wrap : UInt<1>
    line_wrap <= UInt<1>("h00")
    wire state : UInt<2>
    state <= UInt<1>("h00")
    wire dma_iccm_stall_any_f : UInt<1>
    dma_iccm_stall_any_f <= UInt<1>("h00")
    node dma_stall = or(io.ic_dma_active, dma_iccm_stall_any_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 61:36]
    reg _T : UInt<1>, io.free_clk with : (reset => (reset, UInt<1>("h00"))) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 62:58]
    _T <= io.dma_iccm_stall_any @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 62:58]
    dma_iccm_stall_any_f <= _T @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 62:24]
    reg _T_1 : UInt<1>, io.free_clk with : (reset => (reset, UInt<1>("h00"))) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 64:44]
    _T_1 <= miss_f @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 64:44]
    miss_a <= _T_1 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 64:10]
    node _T_2 = eq(io.exu_flush_final, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 66:26]
    node _T_3 = eq(io.ifc_fetch_req_f, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 66:49]
    node _T_4 = eq(io.ic_hit_f, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 66:71]
    node _T_5 = or(_T_3, _T_4) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 66:69]
    node sel_last_addr_bf = and(_T_2, _T_5) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 66:46]
    node _T_6 = eq(io.exu_flush_final, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 67:26]
    node _T_7 = and(_T_6, io.ifc_fetch_req_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 67:46]
    node _T_8 = and(_T_7, io.ifu_bp_hit_taken_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 67:67]
    node sel_btb_addr_bf = and(_T_8, io.ic_hit_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 67:92]
    node _T_9 = eq(io.exu_flush_final, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 68:26]
    node _T_10 = and(_T_9, io.ifc_fetch_req_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 68:46]
    node _T_11 = eq(io.ifu_bp_hit_taken_f, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 68:69]
    node _T_12 = and(_T_10, _T_11) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 68:67]
    node sel_next_addr_bf = and(_T_12, io.ic_hit_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 68:92]
    node _T_13 = bits(io.exu_flush_final, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 71:56]
    node _T_14 = bits(sel_last_addr_bf, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 72:22]
    node _T_15 = bits(sel_btb_addr_bf, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 73:21]
    node _T_16 = bits(sel_next_addr_bf, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 74:22]
    node _T_17 = mux(_T_13, io.exu_flush_path_final, UInt<1>("h00")) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_18 = mux(_T_14, io.ifc_fetch_addr_f, UInt<1>("h00")) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_19 = mux(_T_15, io.ifu_bp_btb_target_f, UInt<1>("h00")) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_20 = mux(_T_16, fetch_addr_next, UInt<1>("h00")) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_21 = or(_T_17, _T_18) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_22 = or(_T_21, _T_19) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_23 = or(_T_22, _T_20) @[Mux.scala 27:72]
    wire _T_24 : UInt<32> @[Mux.scala 27:72]
    _T_24 <= _T_23 @[Mux.scala 27:72]
    io.ifc_fetch_addr_bf <= _T_24 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 71:24]
    line_wrap <= UInt<1>("h00") @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 78:13]
    node _T_25 = bits(line_wrap, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 79:47]
    node _T_26 = bits(io.ifc_fetch_addr_f, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 79:75]
    node fetch_addr_next_1 = mux(_T_25, UInt<1>("h00"), _T_26) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 79:30]
    node _T_27 = bits(io.ifc_fetch_addr_f, 30, 1) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 80:45]
    node _T_28 = add(_T_27, UInt<1>("h01")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 80:51]
    node _T_29 = tail(_T_28, 1) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 80:51]
    node _T_30 = cat(_T_29, UInt<1>("h00")) @[Cat.scala 29:58]
    fetch_addr_next <= _T_30 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 80:19]
    node _T_31 = not(idle) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 83:30]
    io.ifc_fetch_req_bf_raw <= _T_31 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 83:27]
    node _T_32 = or(io.ifu_fb_consume2, io.ifu_fb_consume1) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 85:91]
    node _T_33 = eq(_T_32, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 85:70]
    node _T_34 = and(fb_full_f_ns, _T_33) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 85:68]
    node _T_35 = eq(_T_34, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 85:53]
    node _T_36 = and(io.ifc_fetch_req_bf_raw, _T_35) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 85:51]
    node _T_37 = eq(dma_stall, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 86:5]
    node _T_38 = and(_T_36, _T_37) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 85:114]
    node _T_39 = eq(io.ic_write_stall, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 86:18]
    node _T_40 = and(_T_38, _T_39) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 86:16]
    node _T_41 = eq(io.dec_tlu_flush_noredir_wb, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 86:39]
    node _T_42 = and(_T_40, _T_41) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 86:37]
    io.ifc_fetch_req_bf <= _T_42 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 85:23]
    node _T_43 = or(io.exu_flush_final, io.ifc_fetch_req_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 88:37]
    fetch_bf_en <= _T_43 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 88:15]
    node _T_44 = eq(io.ic_hit_f, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 90:34]
    node _T_45 = and(io.ifc_fetch_req_f, _T_44) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 90:32]
    node _T_46 = eq(io.exu_flush_final, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 90:49]
    node _T_47 = and(_T_45, _T_46) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 90:47]
    miss_f <= _T_47 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 90:10]
    node _T_48 = or(io.ifu_ic_mb_empty, io.exu_flush_final) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 92:39]
    node _T_49 = eq(dma_stall, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 92:63]
    node _T_50 = and(_T_48, _T_49) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 92:61]
    node _T_51 = eq(miss_f, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 92:76]
    node _T_52 = and(_T_50, _T_51) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 92:74]
    node _T_53 = eq(miss_a, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 92:86]
    node _T_54 = and(_T_52, _T_53) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 92:84]
    mb_empty_mod <= _T_54 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 92:16]
    node _T_55 = and(io.exu_flush_final, io.dec_tlu_flush_noredir_wb) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 94:35]
    goto_idle <= _T_55 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 94:13]
    node _T_56 = eq(io.dec_tlu_flush_noredir_wb, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 96:38]
    node _T_57 = and(io.exu_flush_final, _T_56) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 96:36]
    node _T_58 = and(_T_57, idle) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 96:67]
    leave_idle <= _T_58 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 96:14]
    node _T_59 = bits(state, 1, 1) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 98:29]
    node _T_60 = eq(_T_59, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 98:23]
    node _T_61 = bits(state, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 98:40]
    node _T_62 = and(_T_60, _T_61) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 98:33]
    node _T_63 = and(_T_62, miss_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 98:44]
    node _T_64 = eq(goto_idle, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 98:55]
    node _T_65 = and(_T_63, _T_64) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 98:53]
    node _T_66 = bits(state, 1, 1) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 99:11]
    node _T_67 = eq(mb_empty_mod, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 99:17]
    node _T_68 = and(_T_66, _T_67) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 99:15]
    node _T_69 = eq(goto_idle, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 99:33]
    node _T_70 = and(_T_68, _T_69) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 99:31]
    node next_state_1 = or(_T_65, _T_70) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 98:67]
    node _T_71 = eq(goto_idle, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 101:23]
    node _T_72 = and(_T_71, leave_idle) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 101:34]
    node _T_73 = bits(state, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 101:56]
    node _T_74 = eq(goto_idle, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 101:62]
    node _T_75 = and(_T_73, _T_74) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 101:60]
    node next_state_0 = or(_T_72, _T_75) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 101:48]
    node _T_76 = cat(next_state_1, next_state_0) @[Cat.scala 29:58]
    reg _T_77 : UInt, clock with : (reset => (reset, UInt<1>("h00"))) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 103:19]
    _T_77 <= _T_76 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 103:19]
    state <= _T_77 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 103:9]
    flush_fb <= io.exu_flush_final @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 105:12]
    node _T_78 = eq(io.ifu_fb_consume2, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 107:38]
    node _T_79 = and(io.ifu_fb_consume1, _T_78) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 107:36]
    node _T_80 = eq(io.ifc_fetch_req_f, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 107:61]
    node _T_81 = or(_T_80, miss_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 107:81]
    node _T_82 = and(_T_79, _T_81) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 107:58]
    node _T_83 = and(io.ifu_fb_consume2, io.ifc_fetch_req_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 108:25]
    node _T_84 = or(_T_82, _T_83) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 107:92]
    fb_right <= _T_84 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 107:12]
    node _T_85 = not(io.ifc_fetch_req_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 110:39]
    node _T_86 = or(_T_85, miss_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 110:59]
    node _T_87 = and(io.ifu_fb_consume2, _T_86) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 110:36]
    fb_right2 <= _T_87 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 110:13]
    node _T_88 = or(io.ifu_fb_consume1, io.ifu_fb_consume2) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 111:56]
    node _T_89 = eq(_T_88, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 111:35]
    node _T_90 = and(io.ifc_fetch_req_f, _T_89) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 111:33]
    node _T_91 = eq(miss_f, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 111:80]
    node _T_92 = and(_T_90, _T_91) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 111:78]
    fb_left <= _T_92 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 111:11]
    node _T_93 = bits(flush_fb, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 113:37]
    node _T_94 = eq(flush_fb, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 114:6]
    node _T_95 = and(_T_94, fb_right) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 114:16]
    node _T_96 = bits(_T_95, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 114:28]
    node _T_97 = bits(fb_write_f, 3, 1) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 114:62]
    node _T_98 = cat(UInt<1>("h00"), _T_97) @[Cat.scala 29:58]
    node _T_99 = eq(flush_fb, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 115:6]
    node _T_100 = and(_T_99, fb_right2) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 115:16]
    node _T_101 = bits(_T_100, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 115:29]
    node _T_102 = bits(fb_write_f, 3, 2) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 115:63]
    node _T_103 = cat(UInt<2>("h00"), _T_102) @[Cat.scala 29:58]
    node _T_104 = eq(flush_fb, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 116:6]
    node _T_105 = and(_T_104, fb_left) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 116:16]
    node _T_106 = bits(_T_105, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 116:27]
    node _T_107 = bits(fb_write_f, 2, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 116:51]
    node _T_108 = cat(_T_107, UInt<1>("h00")) @[Cat.scala 29:58]
    node _T_109 = eq(flush_fb, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 117:6]
    node _T_110 = eq(fb_right, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 117:18]
    node _T_111 = and(_T_109, _T_110) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 117:16]
    node _T_112 = eq(fb_right2, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 117:30]
    node _T_113 = and(_T_111, _T_112) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 117:28]
    node _T_114 = eq(fb_left, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 117:43]
    node _T_115 = and(_T_113, _T_114) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 117:41]
    node _T_116 = bits(_T_115, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 117:53]
    node _T_117 = bits(fb_write_f, 3, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 117:73]
    node _T_118 = mux(_T_93, UInt<4>("h01"), UInt<1>("h00")) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_119 = mux(_T_96, _T_98, UInt<1>("h00")) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_120 = mux(_T_101, _T_103, UInt<1>("h00")) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_121 = mux(_T_106, _T_108, UInt<1>("h00")) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_122 = mux(_T_116, _T_117, UInt<1>("h00")) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_123 = or(_T_118, _T_119) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_124 = or(_T_123, _T_120) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_125 = or(_T_124, _T_121) @[Mux.scala 27:72]
    node _T_126 = or(_T_125, _T_122) @[Mux.scala 27:72]
    wire _T_127 : UInt<4> @[Mux.scala 27:72]
    _T_127 <= _T_126 @[Mux.scala 27:72]
    fb_write_ns <= _T_127 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 113:15]
    node _T_128 = bits(fb_write_ns, 3, 3) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 120:38]
    reg _T_129 : UInt<1>, clock with : (reset => (reset, UInt<1>("h00"))) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 120:26]
    _T_129 <= _T_128 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 120:26]
    fb_full_f_ns <= _T_129 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 120:16]
    node _T_130 = eq(state, UInt<2>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 122:17]
    idle <= _T_130 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 122:8]
    node _T_131 = eq(state, UInt<2>("h03")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 123:16]
    wfm <= _T_131 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 123:7]
    node _T_132 = bits(fb_write_ns, 3, 3) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 125:30]
    fb_full_f_ns <= _T_132 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 125:16]
    reg fb_full_f : UInt<1>, clock with : (reset => (reset, UInt<1>("h00"))) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 126:26]
    fb_full_f <= fb_full_f_ns @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 126:26]
    reg _T_133 : UInt, clock with : (reset => (reset, UInt<1>("h00"))) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 127:24]
    _T_133 <= fb_write_ns @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 127:24]
    fb_write_f <= _T_133 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 127:14]
    node _T_134 = or(io.ifu_fb_consume2, io.ifu_fb_consume1) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 130:40]
    node _T_135 = or(_T_134, io.exu_flush_final) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 130:61]
    node _T_136 = eq(_T_135, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 130:19]
    node _T_137 = and(fb_full_f, _T_136) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 130:17]
    node _T_138 = or(_T_137, dma_stall) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 130:84]
    node _T_139 = and(io.ifc_fetch_req_bf_raw, _T_138) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 129:60]
    node _T_140 = or(wfm, _T_139) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 129:33]
    io.ifu_pmu_fetch_stall <= _T_140 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 129:26]
    node _T_141 = cat(io.ifc_fetch_addr_bf, UInt<1>("h00")) @[Cat.scala 29:58]
    node _T_142 = bits(_T_141, 31, 28) @[el2_lib.scala 211:25]
    node iccm_acc_in_region_bf = eq(_T_142, UInt<4>("h0e")) @[el2_lib.scala 211:47]
    node _T_143 = bits(_T_141, 31, 16) @[el2_lib.scala 214:14]
    node iccm_acc_in_range_bf = eq(_T_143, UInt<16>("h0ee00")) @[el2_lib.scala 214:29]
    io.ifc_iccm_access_bf <= iccm_acc_in_range_bf @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 135:25]
    node _T_144 = eq(io.ifc_iccm_access_bf, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 136:30]
    node _T_145 = or(io.ifu_fb_consume2, io.ifu_fb_consume1) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 137:39]
    node _T_146 = eq(_T_145, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 137:18]
    node _T_147 = and(fb_full_f, _T_146) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 137:16]
    node _T_148 = or(_T_144, _T_147) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 136:53]
    node _T_149 = eq(io.ifc_fetch_req_bf, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 138:13]
    node _T_150 = and(wfm, _T_149) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 138:11]
    node _T_151 = or(_T_148, _T_150) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 137:62]
    node _T_152 = or(_T_151, idle) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 138:35]
    node _T_153 = eq(io.exu_flush_final, UInt<1>("h00")) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 138:46]
    node _T_154 = and(_T_152, _T_153) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 138:44]
    node _T_155 = or(_T_154, dma_iccm_stall_any_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 138:67]
    io.ifc_dma_access_ok <= _T_155 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 136:24]
    node _T_156 = not(iccm_acc_in_range_bf) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 140:33]
    node _T_157 = and(_T_156, iccm_acc_in_region_bf) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 140:55]
    io.ifc_region_acc_fault_bf <= _T_157 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 140:30]
    node _T_158 = bits(io.ifc_fetch_addr_bf, 30, 27) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 141:78]
    node _T_159 = cat(_T_158, UInt<1>("h00")) @[Cat.scala 29:58]
    node _T_160 = dshr(io.dec_tlu_mrac_ff, _T_159) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 141:53]
    node _T_161 = bits(_T_160, 0, 0) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 141:53]
    node _T_162 = not(_T_161) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 141:34]
    io.ifc_fetch_uncacheable_bf <= _T_162 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 141:31]
    reg _T_163 : UInt<1>, clock with : (reset => (reset, UInt<1>("h00"))) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 143:32]
    _T_163 <= io.ifc_fetch_req_bf @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 143:32]
    io.ifc_fetch_req_f <= _T_163 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 143:22]
    node _T_164 = or(io.exu_flush_final, io.ifc_fetch_req_f) @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 145:88]
    reg _T_165 : UInt, clock with : (reset => (reset, UInt<1>("h00"))) @[Reg.scala 27:20]
    when _T_164 : @[Reg.scala 28:19]
      _T_165 <= io.ifc_fetch_addr_bf @[Reg.scala 28:23]
      skip @[Reg.scala 28:19]
    io.ifc_fetch_addr_f <= _T_165 @[el2_ifu_ifc_ctl.scala 145:23]
    
