
set_property -dict { PACKAGE_PIN P30 IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { user_lnk_up_0 }];

# set_property -dict { PACKAGE_PIN M30 IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { o_led_blink }];

set_property -dict { PACKAGE_PIN Y26  IOSTANDARD LVCMOS33  PULLUP true } [get_ports {pci_reset}]


# set_property PACKAGE_PIN J8  [get_ports { SYS_CLK_0_clk_p }];


set_property PACKAGE_PIN J8  [get_ports { pcie_clkin_clk_p }];
create_clock -name sys_clk -period 10 [get_ports pcie_clkin_clk_p]

set_property PACKAGE_PIN F2   [get_ports { pcie_mgt_0_txp[0] }];

set_property BITSTREAM.CONFIG.UNUSEDPIN Pullup [current_design]



